|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LED | CHIP |  |
| 1 | 5 | PD3 |
| 2 | 6 | PD3 |
| 3 | 2-3 | PD0 (RXD) |
| 4 | 11 | PD5 |
| 5 | 2-3 | PD1 (TXD) |
| 6R | 17 | PB3 |
| 7 | 12 | PD6 |
| 8R | 16 | PB2 |
| 9R | 15 | PB1 |
| 10 | 4 | PD2 |
| 11 | 13 | PD7 |
| 12R | 14 | PB0 |